                   CoTASA : COndor True Air Speed Alarm V3.2

CoTASA est un programme qui affiche la vitesse vraie (TAS) et émet une alarme.
La vitesse vraie est calculée à partir du modèle ISA ou de celui intégré à Condor.

En option, il est possible d'afficher un horizon artificiel, le contenu du water-ballast, 
le vario Netto, un vario intégrateur à longue durée, un intégrateur de Netto, un 
accéléromètre, un indicateur de dérapage, une horloge et deux chronomètres.
Pour les planeurs à volets, il peut également indiquer le réglage des volets.

Il ne fonctionne qu'avec Condor version 2 ou 3
La version active est détectée automatiquement

NOUVELLES FONCTIONNALITÉS : Voir Changelog.txt (en anglais)

CoTASA dispose maintenant d'une application de configuration qui peut être lancée de façon autonome ou depuis CoTASA

LA LECTURE DU MANUEL EST TRES VIVEMENT RECOMMANDÉE 

Tous les paramètres peuvent être modifiés via l'application de configuration.
L'application peut être lancée de façon autonome ou depuis CoTASA en appuyant sur la touche "C" lorsque CoTASA a le « focus »  
Il est aussi possible d'éditer le fichier en appuyant sur la touche "E" lorsque CoTASA a le « focus » 

Il faudra redémarrer CoTASA pour que les modifications soient prises en compte.

Il est possible de lire le manuel (lorsque CoTASA a le focus - touche "H").

INSTALLATION :

Si vous utilisez le programme d'installation, suivez simplement les instructions. Si vous 
installez par-dessus une ancienne version de CoTASA, le fichier CoTASA.ini existant ne 
sera pas remplacé, CoTASA le mettra à jour avec des valeurs par défaut la première fois 
qu'il sera exécuté

Après une première installation, vous devez exécuter CoTASA avant de pouvoir utiliser CoTASA_Setup.

Si vous utilisez un package ZIP, décompressez-le dans le dossier souhaité, il est possible 
de créer un raccourci sur le bureau. Si vous avez déjà installé CoTASA, copiez votre 
fichier CoTASA.ini existant dans le dossier (new) Settings avant de lancer CoTASA, afin 
qu'il puisse être mis à jour 

Le programme déterminera automatiquement les versions de Condor installées.

Si une nouvelle installation est détectée, une boîte de dialogue s'ouvre pour vous 
permettre de renseigner le chemins d'accès au dossier du pilote actuel, généralement: 
C:\Documents\Condor\Pilots\VOTRE_NOM

Si, dans Condor, l'envoi des datagrammes UDP n'est pas activé, CoTASA essaiera également 
d'ouvrir le fichier UDP.ini (situé en général dans  C:\Condor2\Settings) avec un éditeur 
de texte afin de le modifier, (cf page 1 du manuel)

SI "ExtendedData1=1" N'EST PAS PRESENT DANS LE FICHIER, IL FAUDRA INSERER CETTE LIGNE

Si une autre application a besoin des données UDP de  Condor, il est possible d'activer 
une  redirection de port UDP : spécifiez le port auquel les données UDP doivent être 
transférées (et, si nécessaire, l'adresse IP) dans le fichier CoTASA.ini. 

NOTES IMPORTANTES (voir le manuel pour plus de détails)

Lors de la première exécution, vous devrez activer CoTASA dans le pare-feu pour qu'il 
puisse obtenir des données de Condor

Si CoTASA s'arrête au moment où Condor démarre (ou ne démarre pas si Condor tourne déjà), 
il faut essayer de l'exécuter en tant qu'administrateur

Condor doit être configuré en mode «fenêtré» (« windowed ») ou «émulation plein écran» 
(«fullscreen emulation») (SETUP/ onglet GRAPHICS) pour que les fenêtres de CoTASA restent 
toujours au premier plan sur l'écran.

Si le thème Aero (Windows 7) est activé, les fenêtres de CoTASA ne pourront pas être 
transparentes.

Dans certaines configurations non encore précisément déterminées de Windows 10, les 
fenêtres de CoTASA ne sont pas visibles si elles sont transparentes (texte) ou si elles 
ont des parties transparentes (coins de l'horizon artificiel). Dans ce cas, il faut 
désactiver la transparence de la fenêtre texte (Opacity > 0) et celle des coins de 
l'horizon artificiel (AH transparent corners = 0)

Les touches par défaut ont été définies initialement pour un clavier français (AZERTY) et 
peuvent entrer en conflit avec certaines de vos définitions. N'hésitez pas à les revoir et 
à les changer si nécessaire.

Si la commande "message" a été associée à un bouton du joystick, CoTASA ne peut pas la 
détecter. Dans ce cas, il est possible de définir une touche de substitution dans le 
fichier CoTASA.ini.

Il peut arriver que CoTASA ne réponde plus aux frappes de touches du clavier.
En attendant qu’une solution automatique soit développée, il faut redémarrer manuellement 
la détection en redonnant le « focus » à CoTASA et en appuyant sur la touche "K".

Dans certaines situations beaucoup plus  rares, il peut arriver que les frappes de touches 
ne soient plus détectées ni par Condor ni par CoTASA. 
Si cela se produit, il faut activer le gestionnaire de tâches  de Windows par 
CTRL-ALT-SUPPR, cliquer sur l’onglet « processus », puis sur l’entête de la 
colonne « Nom de l’image » , sélectionner la ligne CoTASA.exe et cliquer sur le 
bouton[Arrêter le processus].
Il est possible d’empêcher CoTASA d’accéder au clavier quand il n’a pas le « focus ». 
Pour cela il faut mettre le paramètre KeyboardHook à zéro dans le fichier CoTASA.ini. 

Si vous démarrez un nouveau vol dans Condor, vous devriez aussi redémarrer CoTASA afin 
d’avoir des paramètres à jour.


FICHIERS : 

CoTASA_LISEZMOI.txt:		Fichier LISEZMOI
CoTASA_README.txt:		Version anglaise
changelog.txt: 			Liste des  modifications (en anglais)
CoTASA.exe : 			Fichier exécutable
CoTASA_Setup.exe : 		Application de configuration
CoTASA_Setup1_form.frm 		Définitions de formulaires
CoTASA_Setup1_form_FR.frm	Définitions de formulaires
CoTASA_Setup2_form.frm		Définitions de formulaires
CoTASA_Setup2_form_FR.frm	Définitions de formulaires
CpwDLL_N.dll : 			Librairie graphique
bass.dll:			Librairie de sons BASS 
zlibwapi.dll:			Librairie Zlib
Settings\CoTASA.ini : 		Paramètres  .
Settings\CoTASA_default.ini: 	Paramètres par défaut (le fichier est protégé, ne pas le modifier) 
Settings\CoTASA_data.txt : 	Données des planeurs .
Settings\silhouette.txt : 	Silhouette du planeur affiché dans l’horizon artificiel
Manual\Manual_FR.pdf : 		Manuel (version française)
Manual\Manual_EN.pdf : 		Manuel (version anglaise)
Lang\CoTASA_Lang_List.txt : 	Liste des langues disponibles
Lang\CoTASA_Lang_EN.txt : 	Fichier de messages en anglais (par défaut)
Lang\CoTASA_Lang_FR.txt : 	Fichier de messages en français 
Lang\CoTASA_Lang_DE.txt : 	Fichier de messages en allemand
Logs\Logfile.txt:		Fichier journal
Sounds\VNE_0.wav		Alarme de VNE (niveau mini)
Sounds\VNE_1.wav		Alarme de VNE (2ème niveau)
Sounds\VNE_2.wav		Alarme de VNE (3ème niveau)
Sounds\VNE_3.wav		Alarme de VNE (niveau maxi)
Sounds\Flaps_Up.wav		Alarme de volets (rentrer)
Sounds\Flaps_Dn.wav		Alarme de volets (sortir)
Sounds\Landing.wav		Volets en position “Landing”

Les fichiers de sons d’alarme peuvent être remplacés par d’autres fichiers de sons de longueur comparable. 
Il est vivement recommandé de faire une sauvegarde des fichiers originaux au préalable.
Quelques fichiers supplémentaires sont disponibles dans le dossier Sounds


